	Standaard omschrijving prefab houten bergingen De Groot Vroomshoop

	

	Fundering

	

	[bookmark: RANGE!A5]- prefab kunststof funderingsblokken, afm. 200/55 x 300 x 1000 mm (b x h x l).
  Verankering d.m.v. houtdraadbouten.

	

	  *  OF  *

	

	- lichtgewicht prefab vloerplaat voorzien van KIWA-certificaat. Rand rondom 80 x 260 mm, 
  onderkant vloer gevuld met 200 mm EPS 15. Standaard wordt de vloer voorzien van   
  1 elektrapijpje per vloer, uitlopend in zijkant, 4 stuks ingestorte hijsvoorziening DEHA o.g.
  in bovenzijde van vloer.
  Naden die ontstaan door de deling van de betonvloeren worden niet door ons afgewerkt.
  Tijdens de montage zal er minimaal 10 mm ruimte tussen de te koppelen vloeren gehouden   
  moeten worden i.v.m. het ‘werken’ van het beton. Enige luchtbelvorming in de elementen is 
  onvermijdelijk. Kleurverschillen welke eigen zijn aan het materiaal beton, optische gebreken 
  ontstaan tijdens de opslag, als gevolg van neerslag en/of atmosferische invloeden, 
  kalkuittreding en geringe afwijkingen in de oppervlaktestructuur, zijn geen reden tot afkeur.
  De vloeren zijn geconstrueerd voor een vlak zandbed en zijn niet toepasbaar op heipalen.

	

	

	Buitenwandelementen, wandhoogte 2600 mm (platdak)

	

	[bookmark: RANGE!A12]- bezaagde rabatdelen van geïmpregneerd vuren, afm.19 x ca. 130 mm werkend, 
  horizontaal, bevestigd met rvs nagels;

	  stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vuren, afm. 38 x 89 mm, h.o.h. ca. 650 mm.

	

	

	Buitenwandelementen, wandhoogte 2320 mm gootzijde (lessenaarsdak / zadeldak)

	

	- bezaagde rabatdelen van geïmpregneerd vuren, afm.19 x ca. 130 mm werkend, 
  horizontaal of bevestigd met rvs nagels;

	  stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vuren, afm. 38 x 89 mm, h.o.h. ca. 650 mm.

	

	

	Kozijn  

	

	[bookmark: RANGE!A27]- meranti, 450 kg/m³, afm. 67 x 90 mm, kwaliteit geschikt voor dekkende afwerking; 
  onderdorpel van een aluminium hoekprofiel, afm. 60 x 60 x 3 mm;
  afwerking bovenzijde met een SVS afdekkapje, kleur White 00E55 of Black 00E53.

	

	

	Deuren

	

	- glas- en borstweringsdeuren   : stapeldorpeldeur met SGT garantie
                                                     meranti, dik 39 mm.
                                                     borstwering  : 664 mm.
                                                     glasspon.    : enkel.                                              
                                                     draairichting : buiten.

	                                                     afmeting      : 930 x 2115 mm.

	

	




	Hang- en sluitwerk

	

	[bookmark: RANGE!A44]- bergingsdeur                           : 3 stuks verzinkte veiligheids schijflagerscharnier 89 x 89 mm;
                                                     veiligheidshaakslot type Axa 7426 PC55, excl. cilinder;
                                                     met bijpassende sluitplaten;
                                                     veiligheidsbeslag met kerntrek type Axa Basic, kleur F1;
                                                     geschikt voor een hele cilinder (30/30).

	

	

	Platdak

	

	[bookmark: RANGE!A53]- gordingen			: vuren, h.o.h. ca. 610 mm; afschot 30 mm per berging 
				  of gecombineerde berging;

	[bookmark: RANGE!A56]- mastiekregel			: afmeting 40 x 40 mm;

	[bookmark: RANGE!A57]- bebording			: 18 mm spaanplaat;

	[bookmark: RANGE!A58]- dakbedekking éénlaags	: losse stroken glasvlies (VB 240 B 11) minimaal 150 mm 
				  breed gelegd op de naden van de platen dakbeschot;
				  een laag gemodificeerde gebitumineerde polyestermat 
				  M.E.C. (VB 470 K14) en deze partieel gekleefd volgens 
				  de brandmethode doorgedekt tot aan voorzijde dakrand;

	[bookmark: RANGE!A70]- stadsuitloop			: loden plakplaat (25 ponds), tot een oppervlakte van 
				  ca. 20.00 m²; 
				  1 plakstuk, grotere oppervlakten worden per geval bekeken;


- randafwerking                          : sendzimir verzinkte stalen afdekkappen, in 
                                                     onderstaande standaard kleuren (1 kleurkeuze mogelijk):
                                                     Kleur                     BS Ref.                         RAL Ref.
                                                     Albatros                 18B17                          240 80 05
                                                     Antraciet                                                    7016
                                                     Ardenne                                                     7022
                                                     Black                     00E53                          9005
                                                     Goosewing Grey   10A05                          7038
                                                     White                     00E55                          9003
	[bookmark: RANGE!A73]- h.w.a.				: recyclebaar p.v.c., kleur grijs, lengte tot maaiveld en niet 
				  aangesloten op de riolering. 
				  Standaard wordt het 350 mm uit een hoek geplaatst. 
				  Bij een tweevoudige berging wordt de hemelwaterafvoer 
				  in het midden geplaatst;
- ventilatie			: 4 stuks aluminium ventilatieroosters, afm. 90 x 180 mm,

	[bookmark: RANGE!A77]- valbeveiliging			: tijdelijk valhoogte veiligheidssysteem voor kleinschalige 
				  daken op hoogte.

	

	

	Lessenaarsdak met golfplaten 

	

	- gordingen			: vuren, h.o.h. volgens voorschriften, gelegd in verzinkt stalen 
				  balkdragers;

	[bookmark: RANGE!A83]- dakbedekking			: Eternit Ecolor golfplaten, profiel 76, kleur: 819 (donkergrijs);

	[bookmark: RANGE!A85]- bevestigingsmiddelen		: r.v.s. houtdraadbouten met volg- en afdekring;

	- h.w.a.				: recyclebaar p.v.c., kleur grijs, lengte tot maaiveld en niet 
				  aangesloten op de riolering. 
				  Standaard wordt het 350 mm uit een hoek geplaatst. 
				  Bij een tweevoudige berging wordt de hemelwaterafvoer 
				  in het midden geplaatst;

	- goot				: p.v.c. - mastgoot, kleur grijs, tot een gootlengte van ca. 12 m';
				  1 hemelwaterafvoer, grotere lengtes worden per geval 
				  bekeken.

	

	Zadeldak met golfplaten 

	

	- gordingen			: vuren, h.o.h. volgens voorschriften, gelegd in verzinkt stalen 
				  balkdragers;

	- dakbedekking			: Eternit Ecolor golfplaten, profiel 76, kleur: 819 (donkergrijs);
- nokstuk			: Eternit- type G;

	- bevestigingsmiddelen		: r.v.s. houtdraadbouten met volg- en afdekring;

	- h.w.a.				: recyclebaar p.v.c., kleur grijs, lengte tot maaiveld en niet 
				  aangesloten op de riolering. 
				  Standaard wordt het 350 mm uit een hoek geplaatst. 
				  Bij een tweevoudige berging wordt de hemelwaterafvoer 
				  in het midden geplaatst;

	- goot				: p.v.c. - mastgoot, kleur grijs, tot een gootlengte van ca. 12 m';
				  1 hemelwaterafvoer, grotere lengtes worden per geval 
				  bekeken.

	

	

	Behandeling

	

	[bookmark: RANGE!A109]- kozijn en deur			: voorlaklaag;
				  dekkende afwerking volgens Concept II,
				  geschikt voor een aflaklaag die door u wordt aangebracht;
				  bij benadering in standaard Ral-kleur 9010 of 7038.

	

	Beschadigingen van de grondlaag als gevolg van productie, transport en montage sluiten wij 
niet uit.

	

	

	Beglazing

	

	[bookmark: RANGE!A125]- glasdeur			: 6 mm gelaagd matglas 33/1 geplaatst volgens het droge 
				  beglazingssysteem.

	

	

	Detaillering

	

	- standaarddetails De Groot Vroomshoop.

	

	

	Kwaliteit 

	

	- het genoemde vurenhout van houtkwaliteit C, niet-dragende houtconstructies conform 
  NEN 5466 / A4 (tenzij anders vermeld). Houtkwaliteit dragende houtconstructies: 
  sterkteklasse C18/C24, conform NEN-EN 1912.

	




	Montage 

	

	- de wandelementen en dakconstructie worden door De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. 
  op de bouw gemonteerd.

	

	  Hierbij is van het volgende uitgegaan:
  het bouwterrein moet bouwrijp zijn zonder obstakels op of in de grond. De bouwplaats dient 
  met een 20-tons vrachtwagen bereikbaar te zijn. De opbouwplaats dient bereik- en berijdbaar 
  te zijn met een terreinauto met aanhanger en een shovel zonder dat extra voorzieningen 
  zoals kraan, rijplaten e.d.nodig zijn. Dergelijke voorzieningen door opdrachtgever te verzorgen.

	

	Montage funderingen

	

	[bookmark: RANGE!A147]- de funderingsblokken worden door De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. geplaatst.

	

	- u dient te zorgen voor: 
  grondwerk;
  uitzetten d.m.v. bouwplanken, bovenkant bouwplank is bovenkant prefab fundering 
  (bouwplanken rondom);
  een schoon zandbed, aangebracht vanaf 400 mm -peil (= bovenkant vloer berging);
  een minimaal 100 mm dikke laag schoon zand onder de funderingsblokken, t.b.v. het stellen
  van de fundering;
  het aanvullen van het zandbed in en om de berging na het stellen van de fundering;
  het straatwerk om de berging en een vloer in de berging;
  een afstand tussen het nieuwe maaiveld en onderkant berging van minimaal 100 mm. 

	

	  *  OF  *

	

	[bookmark: RANGE!A148]- de lichtgewichtvloeren worden door De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. geplaatst.

	

	- u dient te zorgen voor: 
  grondwerk;
  uitzetten d.m.v. piketten volgens tekening;
  een schoon afgereid zandbed, aangebracht vanaf ca. 300 mm -peil (= bovenkant vloer berging);
  een minimaal 100 mm dikke laag schoon zand onder de vloeren, t.b.v. het stellen van 
  de vloeren;
  het aanvullen van het zandbed om de berging na het stellen van de vloeren;
  het straatwerk om de berging;
  een afstand tussen het nieuwe maaiveld en onderkant berging van minimaal 100 mm. 




Meest voorkomende afwijkingen ten opzichte van standaard bestek. (tegen meerprijs)
Gevelbekleding verticaal. Standaard wordt het rabat horizontaal aangebracht
	- bezaagde rabatdelen van geïmpregneerd vuren, afm.19 x ca. 130 mm werkend, 
  verticaal aangebracht,  bevestigd met rvs nagels;



Soort Gevelbekleding.
Standaard wordt er vuren geïmpregneerd rabat in naturel kleur afm. 19x130 mm werkend toegepast.
	- Xylovast met verticale groeven in een RAL-kleur ….
  bevestigd met rvs nagels;



Vuren geïmpregneerd rabat in een RAL kleur 
Standaard wordt er vuren geïmpregneerd rabat in naturel kleur afm. 19x130 mm werkend toegepast.
	- rabat                                        : rondom voorzien van een laag afwerking en de
                                                    zichtzijde van een extra laag; 
                                                    verf van Remmers Induline o.g., RAL kleur ……



Deuren. Standaard wordt er een stapeldorpeldeur met afmeting 930 x 2115 mm toegepast.
	[bookmark: RANGE!A37]- vlakke plaatdeuren                  : dichte deur
                                                     okoumé triplex, met lattenvulling en stabilisatiekoker, 
                                                     dik 39 mm.                 
                                                     draairichting : buiten.

	[bookmark: RANGE!A38]- opgeklampte deuren                : ringwerkdeur bekleed met rabat als op de berging; 
                                                     draairichting : buiten.
                                                     rabat op de deur vlak met het rabat op de berging.
                                                     afmeting kozijn wordt dan 67 x 90 mm i.p.v. 57 x 69 mm.

	

	[bookmark: RANGE!A39]                                                     afmeting      : 930 x 2315 mm.

	                                                     afmeting      : 1030 x 2115 mm.



Dakbedekking. Standaard wordt het dak voorzien van éénlaags bitumen APP dakbedekking.
	[bookmark: RANGE!A60]- dakbedekking tweelaags         : een laag eenzijdig gebitumineerde polyestermat (VB 460 
                                                     A60) deze mechanisch aangebracht met parkers en 
                                                     volgplaatjes;
                                                     een laag gemodificeerde gebitumineerde polyestermat 
                                                     M.E.C. (VB 470 K14) en deze partieel gekleefd volgens de
                                                     brandmethode;

	[bookmark: RANGE!A61]- dakbedekking EPDM               : één laag geprefabriceerde EPDM rubber dik 1,14 mm, partieel 
                                                     gekleefd;



Mossedum op het dak 
	- vegetatiedak                            : mossedum (drainagebaan, substraat, sedummat, strook grind);





Randafwerking dak (standaard wordt er een stalen afdekkap in kleur wit of zwart toegepast)
	[bookmark: RANGE!A65]- randafwerking                          : aluminium daktrim, type 60/60 in geanodiseerde uitvoering;

	[bookmark: RANGE!A66]- randafwerking                          : aluminium daktrim, type 60/60 in gemoffelde uitvoering;

	[bookmark: RANGE!A67]- randafwerking                          : zinken afdekkappen met kraal;

	[bookmark: RANGE!A68]- randafwerking                          : aluminium daktrim, type CA 630 met kraal, geanodiseerd;

	[bookmark: RANGE!A69]- randafwerking                          : aluminium monotrim, type 65/50 in geanodiseerde uitvoering;

	- randafwerking                          : aluminium monotrim, type 65/50 in gemoffelde uitvoering;



Isolatie op het dak. Standaard is het dak ongeisoleerd. 
Dit kan alleen in combinatie met 2 Laags APP bitumen dakbedekking
	- isolatie op het dak                  : 30 of 40 mm PIR isolatie op het dak.



Hemelwaterafvoer. Standaard is onze hemelwaterafvoer van PVC 
- h.w.a.                                       : zink kleur grijs, lengte tot maaiveld en niet 
                                                     aangesloten op de riolering. Standaard wordt het 350 mm uit 
                                                     een hoek geplaatst. Bij een tweevoudige berging wordt de 
                                                     hemelwaterafvoer in het midden geplaatst;

Extra hemelwaterafvoer. Standaard wordt er 1 hemelwaterafvoer per dubbele berging toegepast.
	[bookmark: RANGE!A74]- h.w.a.                                       : recyclebaar p.v.c., kleur grijs, lengte tot maaiveld en niet 
                                                     aangesloten op de riolering. Standaard wordt het 350 mm uit 
                                                     een hoek geplaatst. Iedere kavel heeft een eigen
                                                     hemelwaterafvoer;



Deur en kozijn afgelakt . Standaard zijn de deuren en kozijnen in concept II voorgelakt.
	[bookmark: RANGE!A113]- kozijn en deur                          : aflaklaag;
                                                    dekkende afwerking volgens Concept III.



Hang – en Sluitwerk. Standaard wordt er een enkel haakslot toegepast.
	[bookmark: RANGE!A46]- bergingsdeur PKM                   : 3 stuks verzinkte veiligheids schijflagerscharnier 89 x 89 mm;
                                                     meerpuntssluiting van Fuhr type 856, excl. cilinder;
                                                     met bijpassende sluitplaten;
                                                     veiligheidsbeslag met kerntrek type Axa Basic, kleur F1;
                                                     geschikt voor een hele cilinder (30/30).
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